**Tamron 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD pro Fujifilm X**

Objektiv 18-300 mm F/3,5-6,3 Di III-A VC VXD pokrývá velký rozsah ohniskových vzdáleností od přibližně 27 mm do 450 mm (ekvivalent 35 mm). Jedná se o celosvětově první objektiv se zoomem s 16,6 násobným zvětšením pro bezzrcadlovky APS-C a nabízí všechny výhody objektivů se zoomem typu "vše v jednom", které jsou vhodné pro širokou škálu fotografických aplikací. Pečlivě vyvážená optická soustava obsahuje několik speciálních skel, která umožňují zvětšení s nejvyšší kvalitou obrazu. Rozlišení od optického středu až po okraje snímku zůstává trvale vysoké v celém rozsahu ohniskových vzdáleností. Stejně jako u ostatních objektivů Tamron pro systémové bezzrcadlovky je průměr filtru 67 mm. Díky mechanismu VXD má objektiv rychlé, tiché a přesné ostření.

**Ocenění:
EISA Awards 2022-2023 – BEST PRODUCT – TRAVEL ZOOM LENS**

****

**Přednosti objektivu:**

1. **Rozsah ohniskové vzdálenosti**
2. **Cenová dostupnost**
3. **Objektiv typu ALL-IN**
4. **Stabilizace a ostření**
5. **Kompaktní rozměry a váha**

**Di III-A - APS-C Bezzrcadlové systémy**

Tyto objektivy jsou určeny výhradně pro mirrorless fotoaparáty (neboli bezzrcadlovky) a nemohou být použity s digitálními zrcadlovkami.

**VC - Stabilizace obrazu**

Tento mechanismus napomáhá udržet ostrý obraz v případě, že fotíme bez stativu nebo za špatných světelných podmínek.

**Automatické ostření VXD**

Automatické zaostřování VXD je světovou premiérou: Je to první motor s lineárním zaostřováním, vyvinutý společností Tamron pro vynikající automatické zaostřování. Dva moduly VXD, které pracují v plovoucím systému a jsou ovládány elektronickými impulsy, zajišťují rychlé a přesné zaostření na blízké i vzdálené objekty. Nový motor také zaručuje vylepšené sledování AF, například při fotografování sportů. Automatické zaostřování funguje tak tiše, že můžete fotografovat i v situacích, které vyžadují naprostý klid a pohodu.

**Parametry:**

* Typ bajonetu Fujifilm X
* Optický zoom 16,6x
* Minimální ohnisková vzdálenost 18 mm
* Maximální ohnisková vzdálenost 300 mm
* Ohnisková vzdálenost (eqv. 35mm) 27-450 mm
* Světelnost objektivu zoom 3,5-6,3
* Světelnost objektivu - nejkratší ohnisko (F) 3,5
* Světelnost objektivu - nejdelší ohnisko (F) 6,3
* Maximální clona (F) 40
* Konstrukce objektivu 19 členů / 5 skupin
* Stabilizátor optický Ano
* Crop faktor 1,5x
* Typ sluneční clony HA036
* Délka objektivu 125,8 mm
* Počet lamel clony 7
* Vhodný pro žánr Krajina, Architektura / Interiér, Reportáže, Street foto
* Rozdělení podle ohniska Univerzální
* Vhodný pro formát snímače APS-C
* Typ objektivu Zoom
* Minimální zaostřovací vzdálenost 15 cm
* Hmotnost 620 g
* Utěsnění (prach/vlhkost) Ano
* Číslo produktu B061X
* Značka Tamron
* Průměr filtru 67 mm

**Obsah balení:**

* Objektiv
* Clona ve tvaru květu
* Krytka objektivu

**Záruka 5 let**

Společnost Tamron nabízí svým zákazníkům program s prodlouženou zárukou 2 + 3 roky. K obdržení speciálního záručního certifikátu musí být objektiv zakoupen prostřednictvím oficiálního prodejce společnosti Tamron. Pro uplatnění rozšířené záruky na 5 let je nezbytné doložení dokladu spolu s certifikátem o registraci.